様式第2号　(その3)(第6条関係)

特定施設事前協議項目表(公園)

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 　 |
| 所在地 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | ※ |
| １　出入口 | (1)　1以上の出入口 | ①　有効幅員は、120cm以上(車止めを設ける場合は90cm程度)であるか。 | cm有・無 | 　 |
| ②　すりつけ勾配は、5％以下であるか。 | ％合・否 | 　 |
| ③　表面は、滑りにくい仕上げであるか。 | 合・否 | 　 |
| ④　車椅子使用者の通行に支障となる段はないか。 | 有・無 | 　 |
| ２　園路 | (1)　1の出入口に通ずる1以上の園路 | ①　有効幅員は、120cm以上あるか。 | cm有・無 | 　 |
| ②　縦断勾配は、5％以下であるか。 | ％合・否 | 　 |
| ③　横断勾配は、2％以下であるか。 | ％合・否 | 　 |
| ④　表面は、滑りにくい仕上げであるか。 | 合・否 | 　 |
| ⑤　園路を横断する排水溝がある場合、安全面に配慮しているか。 | 合・否 | 　 |
| ３　階段 | (1)　主要な階段 | ①　有効幅員は、120cm以上あるか。 | cm有・無 | 　 |
| ②　表面は、滑りにくい仕上げであるか。 | 合・否 | 　 |
| ③　手すりを設けてあるか。 | 有・無 | 　 |
| ４　便所 | (1)　車椅子使用者用便所を設ける場合 | ①　車椅子使用者が利用しやすい車椅子使用者用便房があるか。 | 有・無 | 　 |
| ②　車椅子使用者用便房及び当該便所の出入口の幅は、内法80cm以上あるか。 | cm有・無 | 　 |
| ③　出入口の戸は、車椅子使用者が安全かつ容易に開閉して通過できるか。 | 合・否 | 　 |
| ④　車椅子使用者の利用に支障となる段はないか。 | 有・無 | 　 |
| ⑤　車椅子使用者用便房内の設備は、操作しやすいものであるか。 | 合・否 | 　 |
| ⑥　障害者国際シンボルマーク等により標示してあるか。 | 有・無 | 　 |
| ⑦　オストメイトに対応できる水洗器具が設置してあるか。 | 有・無 |
| ５　駐車場 | (1)　車椅子使用者用駐車スペース(駐車場の総駐車台数が20を超える場合) | ①　車椅子使用者用駐車スペースが設けてあるか。 | 台有・無 | 　 |
| ②　1の出入口に近い位置に設けてあるか。 | 合・否 | 　 |
| ③　幅は、350cm以上あるか。 | cm有・無 | 　 |
| ④　車椅子使用者用である旨の表示があるか。 | 有・無 | 　 |

　※欄は記入しないでください。