様式第1号別紙2（第6条関係）

補助対象ブロック塀の点検表

補強コンクリートブロック塀の点検表（鉄筋が入っていない場合は組積造の塀の点検表を使用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １　高さ | ２．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２　壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５ｃｍ以上 | はい | いいえ |
| 高さ２ｍ以下で１０ｃｍ以上 | はい | いいえ |
| ３　鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦それぞれ径９ｍｍ以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
| 壁内に径９ｍｍ以上の鉄筋が縦横８０ｃｍ以内の間隔で入っている | はい | いいえ |
| ４　控壁(高さが１．２ｍを超える塀の場合) | 長さ３．４ｍ以内ごとに、径９ｍｍ以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの１／５以上突出してある | はい | いいえ |
| ５　基礎(高さが１．２ｍを超える塀の場合) | 丈が３５ｃｍ以上で根入深さが３０ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
| ６　傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている(３°以上の傾き)、又は有害なひび割れがある | いいえ | はい |
| ７　ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| 評価 | ７項目のうち１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です |
| 補助金対象確認 |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 位置確認 | 第4条第2号に規定する道路等に面したもの | はい | いいえ |
| 高さ確認 | ０．８ｍを超えるもの | はい | いいえ |
| 建築基準法確認(既存ブロック塀等) | 建築基準法の規定に適合する(１から５の基準に適合する)又は既存不適格であるもの | はい | いいえ |
| 建築基準法確認(新設する塀等) | 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合、当該規定に基づき、後退して設置する。 | はい | いいえ |
| 上記のとおり報告します。　　年　　月　　日報告者（建築士又はブロック塀診断士）　住所　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

　備考：報告者の資格が確認できる書類を添付すること。

様式第1号別紙2（第6条関係）

補助対象ブロック塀の点検表

組積造の塀の点検表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １　高さ | １．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２　壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１/１０以上ある | はい | いいえ |
| ３　控壁 | 長さ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の１．５倍以上ある | はい | いいえ |
| ４　基礎 | 根入深さが２０ｃｍ以上ある | はい | いいえ |
| ５　傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている(３°以上の傾き)、又は有害なひび割れがある | いいえ | はい |
| ６　ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| 評価 | ６項目のうち１つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です |
| 補助金対象確認 |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 位置確認 | 第4条第2号に規定する道路等に面したもの | はい | いいえ |
| 高さ確認 | ０．８ｍを超えるもの | はい | いいえ |
| 建築基準法確認(既存ブロック塀等) | 建築基準法の規定に適合する(１から４の基準に適合する)又は既存不適格であるもの | はい | いいえ |
| 建築基準法確認(新設する塀等) | 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合、当該規定に基づき、後退して設置する。 | はい | いいえ |
| 上記のとおり報告します。　　年　　月　　日報告者（建築士又はブロック塀診断士）　住所　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

備考：報告者の資格が確認できる書類を添付すること。